**BİNA İÇİNDE GAZ KAÇAĞI OLMASI DURUMUNDA**

 **ASTİM OSB MÜD. DOĞALGAZ BİRİMİ**

**1-Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun giriş ve çıkış vanaları ile bina dışında bulunan kesme vanalarını “KAPALI” konumuna getirin.**

**2-Brülör öncesi gaz kontrol hatlarındaki tahliye vanalarını (çıkış boruları bina dışı ile irtibatlı olan) “AÇIK” durumuna getirerek gazın tahliye edilmesini sağlayın.**

**3-Gaz kaçağının bulunduğu bölgeyi sürekli havalandırın.**

**4-Ortamda bulunan ve kıvılcım üretebilecek unsurlara karşı önlem alın. (Elektrik anahtarları ile açma ve kapama işlemi yapmayın.)**

**5- DOĞAL GAZ ACİL HATTI'nın 187 no’lu acil telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile durum hakkında bilgi verin.**

**6- ASTİM OSB’nin 231 00 10 nolu telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile durum hakkında bilgi verin.**

**AÇIK ALANDA GAZ KAÇAĞI OLMASI DURUMUNDA**

**1- Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun giriş ve çıkış vanaları ile bina dışında bulunan kesme vanalarını “KAPALI” konumuna getirin.**

**2-Yakın çevrede bulunan kıvılcım oluşturabilecek unsurlara karşı önlem alın.**

**3- Kaçağın olduğu bölgeye uyarı işaretleri koyun ve yabancı şahısların alana girmesine engel olun.**

**4- DOĞAL GAZ ACİL HATTI'nın 187 no’lu acil telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile durum hakkında bilgi verin.**

**5- ASTİM OSB’nin 231 00 10 nolu telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile durum hakkında bilgi** **verin.**

**GAZIN ALEV ALMASI DURUMUNDA**

**1- Basınç düşürme ve ölçüm istasyonunun giriş ve çıkış vanaları ile bina dışında bulunan kesme vanalarını “KAPALI” konumuna getirin.**

**2- DOĞAL GAZ ACİL HATTI( 187 ) ve İTFAİYE ( 110 ) telefonlarını arayarak adres ve durum ile ilgili bilgi verin.**

**3- İTFAİYE ve D.G. ACİL görevlileri ulaşana dek KURU KİMYEVİ TOZ içeren yangın söndürücüler ile müdahale edin.**

**4- ASTİM OSB’nin 231 00 10 nolu telefonunu arayarak doğru ve açık adres ile durum hakkında bilgi verin.**

GAZ DONATILARININ HEPSİ TAM KAPALI OLDUĞU HÂLDE GAZ KAÇAĞININ SEBEBİ İSTER BELİRLENSİN İSTER BELİRLENMESİN BÜTÜN GAZ KAÇAKLARI İÇİN TEDBİRLER ALINDIKTAN SONRA GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE DERHAL BİLDİRİLMELİDİR.